

**АВ - антенна внешняя (выносная)**

****

 Позволит Вам улучшить прохождение на проблемных объектах и решить проблему с плохим прохождением на отдельных объектах. Предназначена для работы в РСПИ «Дельта», а также в других системах безопасности и связи. Малогабаритная и неброская на вид, по сравнению с направленными и дипольными. Установка может быть как внешней - уличной, так и внутренней. Герметичное исполнение позволяет использовать в любой климатической зоне.

В комплекте кабель 3 м. с разъемами PL (возможны исполнения с другой длинной кабеля по отдельному заказу).

**Основные технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 136-174 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Диаграмма направленности | Круговая |
| Поляризация | Вертикальная |
| Коэффициент усиления, dBi | не менее 2 |
| КСВ, в рабочей полосе | 1-1,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 70 |
| Высота, м | 60 |
| Ширина, м | 10 |
| Крепление | Стеновое, вертикальное |
| Длинна кабеля, м | 3 |
| Разъем | BNC |
| Масса, г |  |

Частота настройка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование предприятия-изготовителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата изготовления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес предприятия – изготовителя**

**394033 г. Воронеж, Ленинский просп.160А, оф.506А**

**Тел/факс: (473) 261-26-82(многоканальный)**

[**www.megalux-brv.ru**](http://www.megalux-brv.ru) **E-mail:** **megalux-brv@mail.ru**